|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**  **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  **Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,**  **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**  **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**  **Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια**  **Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα**  **Πληροφορίες : ΟΛ. ΑΛΕΡΤΑ**  **Τηλ.: 210 51.02.408**  **Ε-mail:o.alerta@dbda.gr** | **ΑΘΗΝΑ 04/04/2025**    **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025.** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Ο υπογράφων \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κ.λ.π.) και εργαλείων κηποτεχνίας για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α)  Φόρου Εισοδήματος 4% β) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

**Κ.Α. 7135.006«Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**  **ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α. 24%** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **1.** | **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας και προπιέσεως (τύπου Kraft 621227)**  **Μπαταρία Li-ion 12V - 8 Ah**  **Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκος 60-96 cm**  **Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης**  **Μέγιστη πίεση : 4 bar**  **Μέγιστη παροχή : Ρυθμιζόμενη έως 3.6 Lt/min**  **Δοχείο : 16 Lt**  **Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης**  **Ένδειξη μπαταρίας**  **Περιλαμβάνει : 4 μπεκ και φορτιστή**  **Βάρος Κ/Μ : 4.5 / 5.0 Kg** | **Τεμάχιο**  **CPV: 44512000-2** | **3** |  |  |  |  |
| **2.** | **Αντλία κενού διβάθμια R32 τύπου Value,4.0 CFM, διπλού σταδίου- συμπαγής κατασκευής με γυάλινο καντράν για τον έλεγχο της στάθμης λαδιού. Μετρητής κενού ακριβείας. Ρυθμός ροής ( 50 HZ):100 1/m- Απόλυτο κενό: 1,5 X 10-1Pa- Ισχύς 1/2HP-Χωρητικότητα λαδιού 325ml-Διαστάσεις 338 Χ 138 Χ 248- 12kgr μικτά.** | **Τεμάχιο**  **CPV: 44510000-8** | **1** |  |  |  |  |
| **3.** | **Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου INVERTER, ηλεκτρόδιου τύπου EXPRESS ΜΜΑ 160Α ελαφρού τύπου με απόδοση: 160A- Κύκλος λειτουργίας: 30% 40°C - Ισχύς: 7.2Kva - Τάση: 230V- Ηλεκτρόδιο: 4mm- Βάρος: 4Kg** | **Τεμάχιο**  **CPV:31720000-9** | **1** |  |  |  |  |
| **4.** | **Τριβείο τοίχου ισχύος 800w με αναρρόφηση, με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα και ταινία Led διπλής σειράς στην κεφαλή, με τηλεσκοπικό σωλήνα εύκολης ρύθμισης 0,90-1,75m.** | **Τεμάχιο**  **CPV:42652000-1** | **1** |  |  |  |  |
| **5.** | **Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1200W- τύπουFF GROUP MX 1200 PRO 43279**  **Τάση: 230V/50Hz**  **Ισχύς: 1200W**  **Στροφές χωρίς φορτίο: 180-380/300-650min-1**  **Ταχύτητες: 2**  **Υποδοχή: M14**  **Διάμετρος αναδευτήρα: 140mm**  **Μήκος αναδευτήρα: 680mm**  **Καλώδιο: 4m**  **Βάρος: 5.9kg** | **Τεμάχιο**  **CPV:43413000-1** | **1** |  |  |  |  |
|  | | | | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ**  **ΔΑΠΑΝΗ** |  |  |  |

**Κ.Α. 7131.015 « Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνίας»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**  **ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α. 24%** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **1.** | **Πριόνι χειρός διπλής κοπής τύπου BENMAN 270mm**  **(ως Τεχνικές Προδιαγραφές)** | **Τεμάχιο**  **44512000-2** | **2** |  |  |  |  |
| **2.** | **Κλαδευτήρι τύπου wolf –garden RS -650**  **(ως Τεχνικές Προδιαγραφές)** | **Τεμάχιο**  **44512000-2** | **1** |  |  |  |  |
|  | | | | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ**  **ΔΑΠΑΝΗ** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ΑΘΗΝΑ \_\_\_\_.\_\_\_\_.2025** |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ** |
| **ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ** |