

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ****ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,** **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ** **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ** **Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια** **Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα****Πληροφορίες: Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ** **Τηλ.: 210 51 02 409-410****Ε-mail: a.theodoropoulou@dbda.gr** | **ΑΘΗΝΑ: 29.04.2024****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Ο υπογράφων \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές.

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 4% β)υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ**  | **ΦΠΑ 24%**  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **1** | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100,220-240V,ΡOH AERA AΠΟ 130M3/H,ME ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΠΕΤΟ. | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |  |
| **2** | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΡΙΖΑΣIP44, EΩΣ 100 ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΥ TOYΛAXIΣTON 80DB | ΤΕΜ. | 50 |  |  |  |  |
| **3** | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ**  | **ΦΠΑ 24%**  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **4** | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 300 X 3,6 mm (ΣΕ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) | ΤΕΜ. | 100 |  |  |  |  |
| **5** | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |  |  |
| **6** | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |
| **7** | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |
| **8** | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |
| **9** | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |  |  |
| **10** | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ1,5 mm² | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |  |  |
| **11** | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYM 3X1,5mm² | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |  |  |
| **12** | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYM 3X2,5mm² | ΜΕΤΡΑ | 700 |  |  |  |  |
| **13** | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYM 3 X 6mm² | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |  |  |
| **14** | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF – H05V-K, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ 6MM2 -ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |  |  |
| **15** | ΛΑΜΠΑ LED SMD T8, G13, ΕΩΣ 15WATT ΜΗΚΟΥΣ 1,20 M, ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6000Κ- 6500K, ΑΠΟ 2000 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 60.000 ΩΡΕΣ, ΤΑΣΗ 175 - 265V,PF>90, RA>80 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 220 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ AΠΟ C ,ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΩΜΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 5ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 2.500 |  |  |  |  |
| **16** | ΛΑΜΠΑ LED SMD T8, G13, EΩΣ 7WATT, ΜΗΚΟΥΣ 0,60 M, ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6000Κ- 6500K, ΑΠΟ 900 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 60.000 ΩΡΕΣ, ΤΑΣΗ 175 - 265V,PF>90, RA>80, ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 220 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ TOYLAXISTON D, ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΩΜΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 5ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 500 |  |  |  |  |
| **17** | ΛΑΜΠΑ LED SMD, ΤΥΠΟΥ A60 (ΑΧΛΑΔΙ), Ε27, ΕΩΣ 10WATT, 220V-240V, ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6000Κ - 6500K, ΑΠΟ 1500 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, RA>80 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 220 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ TOYLAXISTON D, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 2ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |  |  |
| **18** | ΛΑΜΠΕΣ LED SMD TYΠΟΥ Α60 (ΑΧΛΑΔΙ) B22 ΕΩΣ 12WATT, 220V-240V, ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6000Κ - 6500K, ΑΠΟ 1000 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, RA>80 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 220 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ Α+, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 2ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 200 |  |  |  |  |
| **19** | ΛΑΜΠΕΣ LED SMD T8, G13, EΩΣ 19WATT ΜΗΚΟΥΣ 1,50 M ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 6000Κ- 6500K, ΑΠΟ 1800 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 60.000 ΩΡΕΣ, ΤΑΣΗ 175 - 265V,PF>90, RA>80 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 220 ΜΟΙΡΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ TOYLAXISTON D ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΩΜΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 5ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 200 |  |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ**  | **ΦΠΑ 24%**  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **20** | ΜΠΑΡΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |  |  |
| **21** | ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |  |  |
| **22** | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΠΟ IP65. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |  |  |
| **23** | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ME ΛΥΧΝΙΑ ΧΩΝΕΥΤΟ ME ΠΛΑΙΣΙΟ,10Α ΑΠΟ IP20. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |  |  |
| **24** | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΚΑΛ.1,5Μ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |  |  |
| **25** | ΠΡOΣΘHKΗ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |  |  |
| **26** | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 16Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |  |
| **27** | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 16Α ΑΠΟ ΙP44 ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |  |
| **28** | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 16Α ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ,AΠΟ IP20,ME .ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ  | ΤΕΜ. | 150 |  |  |  |  |
| **29** | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 50W, 6000-6500K ΑΠΟ 6500 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, PF>0,9, RA>70 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-20C/+50 C, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP66, ΚΛΑΣΗΣ Α+, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 2ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 30 |  |  |  |  |
| **30** | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SMD 30W, 6000-6500K ΑΠΟ 2500 LUMEN, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, PF>0,9, RA>70 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -20C/+50 C, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65, ΚΛΑΣΗΣ Α+, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 2ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | TEM | 10 |  |  |  |  |
| **31** | ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19MM ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 1500MMΠΑΧΟΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗΣ ≥250 μm | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |
| **32** | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 2Χ40 30m AΡ.ΗΛΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ 10000/20000,ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝ61008-1/ΕΝ61008-2-1/ΕΝ 63000-2018 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |
| **33** | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α 30m,AΡ.ΗΛΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ 10000/20000,ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝ61008-1/ΕΝ61008-2-1/ΕΝ 63000-2018 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |
| **34** | ΡΟΚΑ 19/45 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |
| **35** | ΡΟΚΑ 5/25 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |
| **36** | ΡΟΚΑ 7/25 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |
| **37** | ΡΟΚΑ 7/35 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |
| **38** |  ΣΕΤ ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: **α)** ΠΡΕΣΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,5-10mm2 και, **β)** ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1,0 mm2 έως10 mm2 |  ΤΕΜ. | 1 |  |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ**  | **ΦΠΑ 24%**  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **39** | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΒΔΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 3/4'' - Ø21 MM, ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |  |
| **40** | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16A | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |  |
| **41** | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 16A | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |  |
| **42** | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΘΡΑΣΤΟ ΓΥΑΛΙ, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΠΟ IP44,KATAΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ LED E27 10W | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ΑΘΗΝΑ \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024** |
|  **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ** |
| **ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ** |